|  |
| --- |
| **แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลดม** |
| **อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์** |
|  |  |  |  |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ (บาท)** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสนั่น เติมทอง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร |  200,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านนางดลฤทัย อกอุ่น ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร  |  100,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านนางรจนา สุภิษะ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 145.00 ตารางเมตร |  100,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 4 | โครงการลงหินคลุก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านนายระพีพัฒน์ ที่ดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 286.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 85.80 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย  |  100,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 5 | โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายข้างปั้มน้ำมัน PT ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 67.50 ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม.  |  356,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 6 | โครงการลงหินคลุก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านนายเดือน ยิ่งหาญ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 75.00 ลบ.ม.  |  87,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 7 | โครงการเสริมดินขยายไหล่ทาง บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านดม - อาทัน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมดินขยายไหล่ทางข้างล่ะ 2.00 เมตร รวมความยาวทั้ง 2 ข้าง 1,038.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,605.20 ลบ.ม. slope 1:1.5 เกรดเกลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต จุดที่1 ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน จุดที่2 ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน จุดที่3 ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน จุดที่4 ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน  |  500,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางสมัย ยิ่งสุด ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ6 ท่อน  |  263,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 9 | โครงการก่อสร้างลานตาก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ คสล. กว้าง 25.20 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1008.00 ตารางเมตร  |  500,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางมัด อนงชัย ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร  |  54,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางรวีนิภา จันทำ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 112.00 ตารางเมตร  |  83,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 12 | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายหน้าบ้านนายกิตติชัย อินทจักร - บ้านนายทูล แก้วสว่าง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 222.00 ตารางเมตร  |  144,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 13 | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายแอ็ด พันธ์แก่น - บ้านนายอนุวัฒน์ แก้วสว่าง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 25.00 ตารางเมตร  |  146,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 14 | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสุรีย์ ราชรักษ์ - บ้านนายแดง สุขเต็ม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร  |  91,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 15 |  โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางเร็น ยิ่งชื่น ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 261.00 ตารางเมตร  |  170,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 16 | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางเพียง เสียงเพราะ - บ้านนายภิรมย์ ที่ดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร  |  117,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 17 | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสายเพชร บริบรูณ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร  |  68,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 18 | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางแจว รื่นรมย์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร  |  68,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 19 | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางกิ พิศโฉม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร  |  97,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 20 | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายบ้านนายตุ หงส์แก้ว - บ้านนางอำพร อกอุ่น ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร  |  136,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 21 | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายบ้านนายดา ทองสีมา - บ้านนางรัน กระแสเทพ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 177.00 ตารางเมตร  |  115,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 22 | โครงการลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายคลองทำนบกวนทั้งสองข้าง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 869.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 260.70 ลบ.ม. |  304,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 23 | โครงการเสริมดินขยายไหล่ทาง บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดมบ้านสตึง - บ้านสันติสุข หมู่ที่10 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมดินขยายไหล่ทางข้างล่ะ 1.00 เมตร รวมความยาวทั้ง 2 ข้าง ยาว 139.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 275.22 ลบ.ม. slope 1:1.5  |  25,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 24 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ขนาด 1.80x1.80x5.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง  |  320,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 25 | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนางมะลิวรรณ ราชรักษ์ (คุ้มแสรเลียว) ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765.00 ตารางเมตร  |  500,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 26 | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนางดอน ภาวิสิทธิ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 615.00 ตารางเมตร  |  400,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ปูทับ คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร  |  500,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซีจรูก หมู่ที่ 6 สายบ้านนางปราณี กิจสกุล-แยกไป หมู่ที่ 3 บ้านอามุย ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 605.00 ตารางเมตรขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ6 ท่อน  |  400,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 สายบ้านนายจรอน สุภิษะ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 615.00 ตารางเมตร  |  400,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 30 | โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 สายทิศใต้บ้านภูมิสวาย - ห้วยตาสมัคร ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ลงหินคลุก กว้าง 4.30 เมตร ยาว 1000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 429.20 ลบ.ม.  |  500,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 31 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ รางระบายน้ำ ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 81.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน  |  200,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 32 | โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายบ้านภูมิขนุน - โคกสง่า ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ลงหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 787.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 393.50 ลบ.ม.  |  460,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ 8 สายสนามกีฬา - บ้านทุ่งมะออม ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างถนนดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.65 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,583.75 ลบ.ม. slope 1:2 เกรด ปรับแต่งให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ6 ท่อน รวม 18 ท่อน  |  240,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายสามแยกหมู่บ้านไปฝายน้ำล้น บ้านภูมิโพธิ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม. ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 189.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 756.00 ตาราง |  500,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 35 | โครงการก่อสร้างลานตาก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ คสล. กว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร  |  150,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 36 | โครงการขุดลอกห้วยเสน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ขุดลอก กว้าง 10.00 เมตร ยาว 338.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,910.69 ลบ.ม. slope 1:1.5 วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 10 ท่อน  |  162,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านสมบัติ สูญสุข ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างถนนดินกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม. slope 1:2 เกรด ปรับแต่งให้เรียบร้อย  |  75,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 38 | โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายสวนยางพารานายประดิษฐ์ ดวงดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 129.00 ลบ.ม.  |  122,700.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายนานายกลม ที่ดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 191.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 764.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 11 ท่อน |  500,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายหน้าวัดหนองอันรุด ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 8.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร  |  230,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 41 | โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายนานางละออง ยิ่งสุด ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ลงหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 64.05 ลบ.ม.  |  74,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 42 | โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายคันคลองห้วยสนบริเวณศาลปู่ตา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 34.00 ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 70.50 ลบ.ม.  |  85,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 43 | โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนางพยา ราชรักษ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 10.25 ลบ.ม.  |  11,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายสวนยางนายดิเรก คำฝอย ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 194.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 776.00 ตารางเมตร  |  500,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 45 | โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายโคกระกา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 34.00 ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน  |  362,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ปูทับ คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร  |  500,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางบุญเรือน ชื่นใจ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร |  117,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางมี งามอยู่ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร  |  172,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางสมใจ พันธ์ภา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร |  100,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางสิงหา เพิ่มทรัพย์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร |  162,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางเต็ก รู้รักษา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร  |  178,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 52 | โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนายปิยะพงษ์ เหล่าดี ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ลงหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 147.00 ลบ.ม.  |  170,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายนานายไพบูลย์ สุขอุ้ม เชื่อม บ้านโพนชาย ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างถนนดินกว้าง 5.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,251.20 ลบ.ม. slope 1:1 เกรด ปรับแต่งให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน  |  210,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 54 | โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำ สาธารณะ จำนวน 4 ห้อง องค์การบริหารส่วนตำบลดม ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 4 ห้อง  |  280,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 55 | โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดม อาคาร 3 ชั้น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร  |  7,160,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 56 | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข |  81,100.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
| 57 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เต้นผ้าใบทรงโค้ง รายละเอียดขนาด 4x8 เมตร โครงเต็นท์แป๊ป 1 นิ้ว ขาเต็นท์ 1/1-4”+ผ้าใบ |  220,000.00  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 |
|  | **(สิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)** |  **19,865,800.00**  |  |

